**CARCASĂ SUPERIOARĂ VIJ(\*)**



**LEGENDĂ**: **Df1** – diametrul flanşei din zona na arborelui de intrare intrare (1); **Dp** – diametrul paharului în zona arborelui de intrare intrare (1); **gf** – grosimea flanşei; **gf2** – grosmea flanşei de rigidizare din zona arborelui intermediar (2); **gp** – grosimea peretului; **Hg** – înălţimea golului; **L1** – poziţia peretelui lateral; **Hp** – înălţimea flanşei la arborele de intrare intrare (1); **L2** – poziţia flanşei de rigidizare din zona arborelui intermediar (2); **Lf** – lăţimea flanşei; **Lg** – lăţimea golului; **Rf2** – raza flanşei la arborele intermediar (2); **Rr2** – rază rulment arbore intermediar (2).

**RESTRICTII**: Rf2 > Rr2; Rfp > Rrp; L1 > L2; L2 > Rf2; Lf > 25 mm; gp = 8…10 mm; gf > gp; gfp < Rfp – gfp.